# **Инструкция по сборке**

***и эксплуатации***



(Мебель бытовая предназначена для работы)

***Стол рабочий «Белла» СН-119.04***

***Размеры 1000 х600 х 750 мм***

|  |
| --- |
| ***ЗАПРЕЩАЕТСЯ!****Контакт с водой поверхностей изделия, а также**воздействие горячего пара и огня, расположение в* *непосредственной близости от нагревательных приборов* |

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

 Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Регистрационный номер декларации о соответствии **ЕАЭС** **№ BY/112 11.01.ТР025 018 04815**

Дата регистрации декларации о соответствии **21.06.2019**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток, молоток, шуруповерт.

При эксплуатации мебели **запрещается**:

- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 75%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

 **Изделие упаковывается в 1 пакет**.

**Последовательность сборки**

Разложите детали на ровной поверхности.

В стенки боковые **2,3**,4 в нижнюю часть, вбейте опору мебельную. В стенки боковые **2,3,4**  по наколкам, шурупом 4\*16, прикрепите направляющие. Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа комфирмата соедините стенку боковую **2,4 и** щит задний **5**, соедините стенку боковую **3,4** и фальшпланку **19,** а также цоколь **7,** дно **6,** полку несъёмную **15.** На заднюю стенку тумбы прикрепите ДВП при помощи гвоздей.В стенки боковые **2,3,4** и щит задний **5 в** отверстия Ø8мм вбейте шканты. **Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА. Если шкант выступает более, чем на 10мм его, следует укоротить.**

Произвести сборку ящика малого.

Согласно схеме сборки соедините стенки боковые **8, 9** со стенкой задней **10** при помощи стяжек. В фасад **12**, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика. Соедините корпус ящика малого с фасадом **12**. В отверстия Ø15мм, стенок боковых **8,9** , вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В паз фасада установить дно ящика **17**. К нижним кромкам стенок боковых **8,9** изадней стенке **10**  необходимо крепить при помощи гвоздей дно ящика **17**. К стенкам боковым **8,9** по наколкам прикрутите направляющие шурупами 4\*16.

Произвести сборку ящика большого.

Согласно схеме сборки соедините стенки боковые **8, 9** со стенкой задней **11** при помощи стяжек. В фасад **13**, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика. Соедините корпус ящика малого с фасадом **13**. В отверстия Ø15мм, стенок боковых **8,9** , вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В паз фасада установить дно ящика **18**. К нижним кромкам стенок боковых **8,9** изадней стенке **11**  необходимо крепить при помощи гвоздей дно ящика **18**. К стенкам боковым **8,9** по наколкам прикрутите направляющие шурупами 4\*16.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы, стяжки, если в этом есть необходимость.

Уложите дверь **14** на ровную поверхность. Прикрутите петли в отверстия Ø35мм при помощи шурупов 4х16мм. Установите дверь в корпус тумбы и по наколкам прикрепите к стенке боковой **3** с помощью шурупов 4х16мм. Отрегулируйте дверь с помощью регулировочного винта в петлях.

В крышку стола **1**, в несквозные отверстия Ø5мм, вкрутите винты эксцентрика.

Установите крышку стола **1** на корпус. В отверстия Ø15мм, стенки боковой **2,3**,**4** вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. Установите ящики в корпус стола.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки, если в этом есть необходимость.

***Схема сборки шуфляды Схема сборки стола***

 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование элемента** | **Габаритные размеры, мм** | **Кол-во, шт** | **№ пакета** |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** |
| 1 | Крышка | 1000 | 600 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 2 | Стенка боковая правая | 734 | 580 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 3 | Стенка боковая левая | 734 | 580 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 4 | Стенка боковая средняя | 734 | 580 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 5 | Щит задний | 632 | 350 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 6 | Дно  | 562 | 300 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 7 | Цоколь | 300 | 60 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 8 | Стенка боковая ящика правая | 400 | 90 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 9 | Стенка боковая ящика левая | 400 | 90 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 10 | Стенка задняя ящика | 242 | 90 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 11 | Стенка задняя ящика | 574 | 90 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 12 | Фасад ящика малый | 120 | 294 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 13 | Фасад ящика большой | 120 | 626 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 14 | Дверь | 546 | 294 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 15 | Полка несъёмная | 562 | 300 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 16 | Задняя стенка  | 672 | 330 | 3 | 1 | ***1п*** |
| 17 | Дно ящика | 272 | 405 | 3 | 1 | ***1п*** |
| 18 | Дно ящика | 604 | 405 | 3 | 1 | ***1п*** |
| 19 | Фальшпанель | 300 | 60 | 16 | 1 | ***1п*** |
|  | Комплект фурнитуры |
|  | Руководство по эксплуатации |