
# **Инструкция по сборке**

***и эксплуатации***

(Мебель бытовая предназначена для работы)

******

***Стол «Вист» СН-110.09***

***Размеры 1300 х 680 х 750 мм***

|  |
| --- |
| ***ЗАПРЕЩАЕТСЯ!***  *Контакт с водой поверхностей изделия, а также*  *воздействие горячего пара и огня, расположение в*  *непосредственной близости от нагревательных приборов* |

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока).

Регистрационный номер декларации о соответствии **ЕАЭС** **№ BY/112 11.01.ТР025 018 03167**

Дата регистрации декларации о соответствии **20.09.2017 по 19.09.2020**

***РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ***

Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией, обратив внимание на обозначение деталей. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток, молоток.

При эксплуатации мебели **запрещается**:

- контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

**Изделие упаковывается в 1 пакет**.

**Последовательность сборки**

Разложите детали на ровной поверхности.

К полке **11** шурупом 4\*16 по наколка, прикрутите опору (необходимо выкрутить площадку опоры). В стенки боковые **4,5,9,10** вбейте восемь опор мебельных. К боковым стенкам **4,5** по наколкам, шурупом 4\*16, прикрутите направляющие.

Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа комфирмата соедините стенки боковые **4,5**, соединилки **6,7** и цоколь **8**. А так же соедините стенки боковые **9,10** и полку **11.** Соедините правую сторону стола и левую с соединилками **2,3** при помощи стяжек. Прибейте при помощи молотка и гвоздей стенку заднюю **12**.

В крышку стола **1**, в несквозные отверстия Ø5мм, вкрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. Установите крышку стола **1** на корпус. В отверстия Ø15мм, стенок боковых **4,5,9,10**, вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика.


Произвести сборку ящиков, как показано на рисунке.

Согласно схеме сборки соедините стенки боковые **13,14** со стенкой задней **15** при помощи стяжек. К боковым стенкам **13,14** прикрутите направляющие по наколкам шурупами 4\*16. В фасад **17**, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. Соедините корпус ящика с фасадом **17**. В отверстия Ø15мм, стенок боковых **13,14**, вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. Установите дно **16** к корпусу ящикапри помощи гвоздей. Прикрутите ручки. Установите ящики в корпус тумбы.


Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы, стяжки, если в этом есть необходимость.

**Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.**

***Схема сборки стола***

******

**Сборка ящика**



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование элемента** | **Габаритные размеры, мм** | | | **Кол-во, шт** | **№ пакета** |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** |
| 1 | Крышка стола | 1300 | 680 | 22 | 1 | ***1п*** |
| 2 | Соединилка | 834 | 300 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 3 | Соединилка | 834 | 80 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 4 | Стенка боковая | 728 | 380 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 5 | Стенка боковая | 728 | 380 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 6 | Соединилка | 328 | 380 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 7 | Соединилка | 328 | 362 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 8 | Цоколь | 70 | 328 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 9 | Стенка боковая | 728 | 500 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 10 | Стенка боковая | 728 | 200 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 11 | Полка | 230 | 500 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 12 | Стенка задняя | 535 | 357 | 3 | 1 | ***1п*** |
| 13 | Стенка боковая ящика | 120 | 350 | 16 | 3 | ***1п*** |
| 14 | Стенка боковая ящика | 120 | 350 | 16 | 3 | ***1п*** |
| 15 | Стенка задняя ящика | 120 | 270 | 16 | 3 | ***1п*** |
| 16 | Дно ящика | 300 | 356 | 3 | 3 | ***1п*** |
| 17 | Фасад ящика | 170 | 324 | 16 | 3 | ***1п*** |
|  | Комплект фурнитуры | | | | | |
|  | Руководство по эксплуатации | | | | | |