**Руководство**

по сборке стола «Арлен»



Комплект фурнитуры для сборки:

Пластина Шайба М8 Гайка М8 Защелка Шуруп Шуруп

со шпилькой мебельная 3,5х16 3,9х16

(черные)

2 шт. 4 шт. 2 шт. 4 шт. 8 шт. 8 шт.

Порядок сборки:

Прикрутите защелки мебельные к металлической опоре используя шурупы со сверлом (3,9х16) в существующие отверстия.

Прикрутить металлические пластины со шпилькой к столешнице в существующие отверстия,

используя шурупы 3,5х16 (черные).

Закрепить опору на шпильке используя две шайбы М8, гайку М8 и гаечный ключ на 13.

Последовательность сборки: наживить шайбу М8; одеть опору на шпильку; наживить шайбу М8 и гайку М8; затянуть гайку гаечным ключом.

Таким же способом установить вторую опору.

