***Комплектность метизов, фурнитуры***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во | Внешний вид |
| 1 | Опора мебельная | 4 |  |
| 2 | Шкант | 4 |  |
| 3 | Ручка | 3 |  |
| 4 | Шайба пластиковая | 6 |  |
| 5 | Стяжка М7\*50 | 14 |  |
| 6 | Ключ комфирмат | 1 |  |
| 7 | Механизм для обуви | 3 |  |
| 8 | Шуруп 4х16 | 22 |  |
| 9 | Шуруп 3х20 | 20 |  |
| 10 | Дюбель гвоздь 6х60 | 2 |  |
| 11 | Гвоздь | 35 |  |
| 12 | Профиль стыковочный для ДВП | 1 |  |
| 13 | Еврошуруп 6,3х16 | 6 |  |

Дата упаковки изделия 01.12.2023

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

# **ООО «Артем-Мебель»**

246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,

 Республика Беларусь

тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)

сайт: www.artеmmebel.by

# **Инструкция по сборке**

***и эксплуатации***

(Мебель бытовая, предназначена для хранения)



***Тумба для обуви СН-100.07 (600х1200х250)***

***Тумба для обуви СН-100.09 (800х1200х250)***

|  |
| --- |
| ***ЗАПРЕЩАЕТСЯ!***  *Контакт с водой поверхностей изделия, а также*  *воздействие горячего пара и огня, расположение в*  *непосредственной близости от нагревательных приборов* |

***Дата изготовления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Цена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 018 05150 по 17.11.2024г.**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток, молоток, шуруповерт.

При эксплуатации мебели **запрещается**:

- длительный или постоянный контакт с водой (влажную обувь не допускается укладывать в ящик), воздействие горячего пара и огня;

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 75%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

**Изделие упаковывается в 1 пакет**.

**Последовательность сборки**


Разложите детали на ровной поверхности.


В стенки боковые **3**,**4** в нижнюю часть, вбейте опоры мебельные. Установите стопоры и втулки обувницы при помощи молотка. В фальшпланку **7** в отверстия Ø 8мм вбейте шкант 8х35. **Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.** Произведите сборку корпуса, соединив детали 1, 2, 3, 4, 5, 7 при помощи стяжки 7х50мм . Выровняв диагонали корпуса, установите заднюю стенку **11**  при помощи гвоздей, используя для соединения стыковочный профиль для ДВП. Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.

Согласно схеме сборки при помощи шурупа 4х16 произведите сборку фасада и механизма для обуви по наметкам. На винты установите ручку. Установите планки 9, 10 и аккуратно закрепите их при помощи шурупов 3х20. Установите ящик в корпус и закрепите их при помощи втулок, при необходимости используя еврошуруп 6,3х16. Через отверстия Ø6мм на фальшпланке **7** закрепите изделие к стене при помощи дюбеля.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.

***Схема сборки тумбы***





***Тумба для обуви СН-100.07***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование элемента** | **Габаритные размеры, мм** | | | **Кол-во, шт** | **№ пакета** |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** |
| 1 | Горизонтальная стенка | 567 | 249 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 2 | Горизонтальная стенка | 567 | 249 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 3 | Боковая стенка правая | 1199 | 250 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 4 | Боковая стенка левая | 1199 | 250 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 5 | Цоколь | 567 | 49 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 6 | Фасад | 560 | 345 | 16 | 3 | ***1п*** |
| 7 | Фальшпланка | 567 | 70 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 8 | Царга | 567 | 54 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 9 | Планка | 550 | 89 | 10 | 3 | ***1п*** |
| 10 | Планка | 550 | 138 | 10 | 6 | ***1п*** |
| 11 | Задняя стенка | 1095 | 298 | 3 | 2 | ***1п*** |
|  | Комплект фурнитуры | | | | | |
|  | Руководство по эксплуатации | | | | | |

***Тумба для обуви СН-100.09***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование элемента** | **Габаритные размеры, мм** | | | **Кол-во, шт** | **№ пакета** |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** |
| 1 | Горизонтальная стенка | 767 | 249 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 2 | Горизонтальная стенка | 767 | 249 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 3 | Боковая стенка правая | 1199 | 250 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 4 | Боковая стенка левая | 1199 | 250 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 5 | Цоколь | 767 | 49 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 6 | Фасад | 760 | 345 | 16 | 3 | ***1п*** |
| 7 | Фальшпланка | 767 | 70 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 8 | Царга | 767 | 54 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 9 | Планка | 750 | 89 | 10 | 3 | ***1п*** |
| 10 | Планка | 750 | 138 | 10 | 6 | ***1п*** |
| 11 | Задняя стенка | 1095 | 398 | 3 | 2 | ***1п*** |
|  | Комплект фурнитуры | | | | | |
|  | Руководство по эксплуатации | | | | | |