***Комплектность метизов, фурнитуры***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование | Кол-во | Внешний вид |
| 1 | Опора войлочная самоприлипающая | 4 |  |
| 2 | Заглушка самоклеющая для стяжки эксцентриковой | 8 |  |
| 3 | Шкант 8х35 | 8 |  |
| 4 | Стяжка эксцентриковая | 8 |  |
| 5 | Стяжка М7\*50 | 4 |  |
| 6 | Заглушка самоклеющая для стяжки М5х70 | 4 |  |
| 7 | Ключ комфирмат | 1 |  |

Дата упаковки изделия 05.12.2022

**Гарантии изготовителя**

Качество и комплектность изделия покупатель обязан проверять при покупке в магазине в разобранном и упакованном виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека.

 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи

магазином. Срок службы 10 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

**Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону**

Согласно Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.

# **ООО «Артем-Мебель»**

246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,

 Республика Беларусь

тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)

сайт: www.artеmmebel.by

# **Инструкция по сборке**

***и эксплуатации***

(Мебель бытовая предназначена для работы)



***Стол рабочий СН-123.03***

***Размеры 530 х 350 х 700 мм***

|  |
| --- |
| ***ЗАПРЕЩАЕТСЯ!****Контакт с водой поверхностей изделия, а также**воздействие горячего пара и огня, расположение в* *непосредственной близости от нагревательных приборов* |

***Дата изготовления***

***Цена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Регистрационный номер декларации о соответствии **ЕАЭС** **№ BY/112 11.01.ТР025 018.01 01376**

Дата регистрации декларации о соответствии **09.11.2022г.**

**Основания для отказа в гарантийном обслуживании**

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;

- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;

- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;

- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению.

**Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации**

 Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в данном руководстве. При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить его от груза. Перед перестановкой рекомендуется вытянуть выдвижные ящики. Удаление пыли необходимо производить слегка влажной салфеткой. Во избежание коробления и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.

 При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

**Дефектами мебели не являются:**

1. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями печати;
2. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;
3. Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;
4. Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;
5. Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;
6. Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при попадании влаги;
7. Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;
8. Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.

**Последовательность сборки**

 Разложите детали на ровной поверхности.

 Согласно схеме сборки соедините стенки вертикальные **2** и горизонтальныестенки **1**. Для этого в стенки горизонтальные **1** вкрутите шток эксцентрика в несквозные отверстия Ø5мм, в отверстие Ø8мм вбейте шкант. Соедините стенки вертикальные **2** и горизонтальныестенки **1**, в отверстия Ø15мм вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. **Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.** Соедините горизонтальную стенку **3** с вертикальными стенками **2** при помощи стяжки М5х70 и ключа конфирмата Рекомендуется использовать опору войлочную самоприлипающую (есть в комплекте фурнитуры). Для этого на горизонтальную стенку 1 в нижнюю часть самостоятельно наклеивается опора войлочная по углам на расстоянии 10мм от края.

 Используйте заглушку самоклеющую, чтобы закрыть отверстия под стяжку М5х70 D 10мм, отверстия под эксцентриковую стяжку-D 20мм.

 Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки, если в этом есть необходимость.



 ***Схема сборки стола рабочего***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование элемента** | **Габаритные размеры, мм** | **Кол-во, шт** | **№ пакета** |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** |
| 1 | Горизонтальная стенка | 530 | 350 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 2 | Вертикальная стенка | 668 | 350 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 3 | Горизонтальная стенка | 250 | 350 | 16 | 1 | ***1п*** |
|  | Комплект фурнитуры |
|  | Руководство по эксплуатации |

 **Изделие упаковывается в 1 пакет**.

Максимальная нагрузка не более 5 кг.