***Комплектность метизов, фурнитуры***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во | Внешний вид |
| 1 | Опора мебельная | 12 |  |
| 2 | Шкант | 3 |  |
| 3 | Стяжка эксцентриковая | 6 |  |
| 4 | Стяжка М7\*50 | 19 |  |
| 5 | Ключ комфирмат | 1 |  |
| 6 | Петля форточная | 14 |  |
| 7 | Стопор | 8 |  |
| 8 | Шуруп 4х16 | 68 |  |

Дата упаковки изделия 20.11.2019

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

# **ООО «Артем-Мебель»**

246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,

 Республика Беларусь


тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)

сайт: www.artеmmebel.by

# **Инструкция по сборке**

***и эксплуатации***

(Мебель бытовая, предназначена для приема пищи)



***Стол-книга СН-115.03***

***Размеры 900 х 300 х 780 мм***

***(в разложенном виде крышка стола 1750х900мм)***

|  |
| --- |
| ***ЗАПРЕЩАЕТСЯ!***  *Контакт с водой поверхностей изделия, а также*  *воздействие горячего пара и огня, расположение в*  *непосредственной близости от нагревательных приборов* |

***Дата изготовления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Цена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Регистрационный номер декларации о соответствии **ЕАЭС** **№ BY/112 11.01. ТР025 018 05151**

Дата регистрации декларации о соответствии 18.11.2019 , действительна по 17.11.2024г.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток, молоток, шуруповерт.

При эксплуатации мебели **запрещается**:

- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 75%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

**Изделие упаковывается в 1 пакет**.

**Последовательность сборки**

Разложите детали на ровной поверхности.

В опоры боковые **3**, в нижнюю часть, вбейте опоры мебельные.

Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа комфирмата соедините опоры боковые **3 и** царги нижнюю и верхнюю  **5, 6**. В крышку стола **1**, в несквозные отверстия Ø5мм, вкрутите винты эксцентрика, вотверстия Ø8мм вбейте шканты. **Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.**

Установите крышку стола **1** на корпус. В отверстия Ø15мм, опор боковых  **3**, царги верхней **6** вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки, если в этом есть необходимость.


В царги вертикальные **4**, в нижнюю часть, вбейте опоры мебельные.

Произведите сборку опоры правой. Для этого при помощи стяжки и ключа-конфирмата соедините царгу вертикальную **4** и царгу горизонтальную правую **7**. Для сборки опоры левой соедините царгу вертикальную **4** и царгу горизонтальную левую **8.** По наколкам с помощью шурупа 4х16 на царги горизонтальные **7, 8** прикрепите петлю форточную**.** Соедините собранные опоры левые и правые с корпусом с помощью петель форточных и шурупа 4х16 с опорой боковой **3** по наколкам**.**

. В крышку стола **2** по краю прикрепите петли форточные с помощью шурупа 4х16 по наколкам. При помощи шурупа 4х16 прикрутите стопор по наметкам. Соедините крышку стола **2** с крышкой **1** при помощи петли форточной и шурупа 4х16 по наколкам.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.

***Схема сборки стола***



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование элемента** | **Габаритные размеры, мм** | | | **Кол-во, шт** | **№ пакета** |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** |
| 1 | Крышка | 900 | 300 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 2 | Крышка | 900 | 725 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 3 | Опора боковая | 764 | 300 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 4 | Царга вертикальная | 762 | 80 | 22 | 4 | ***1п*** |
| 5 | Царга нижняя | 768 | 150 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 6 | Царга верхняя | 768 | 100 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 7 | Царга горизонтальная правая | 665 | 150 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 8 | Царга горизонтальная левая | 600 | 150 | 16 | 2 | ***1п*** |
|  | Комплект фурнитуры | | | | | |
|  | Руководство по эксплуатации | | | | | |