***Комплектность метизов, фурнитуры***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование | Кол-во | Внешний вид |
| 1 | Опора мебельная | 6 |  |
| 2 | Шкант | 7 |  |
| 3 | Стяжка эксцентриковая | 18 |  |
| 4 | Стяжка М7\*50 | 26 |  |
| 5 | Ключ комфирмат | 1 |  |
| 6 | Направляющая 400мм | 3 |  |
| 7 | Ручка  | 3 |  |
| 8 | Шайба пластиковая | 6 |  |
| 9 | Шуруп 4х16 | 36 |  |
| 10 | Гвоздь | 60 |  |

Дата упаковки изделия 05.08.2019

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

 Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

# **ООО «Артем-Мебель»**

246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,

 Республика Беларусь

тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)

сайт: www.artеmmebel.by

# 119

# **Инструкция по сборке**

***и эксплуатации***

(Мебель бытовая предназначена для работы)

***Стол рабочий «Смайл» СН-119.06***

***Размеры 1200 х600 х 750 мм***

|  |
| --- |
| ***ЗАПРЕЩАЕТСЯ!****Контакт с водой поверхностей изделия, а также**воздействие горячего пара и огня, расположение в* *непосредственной близости от нагревательных приборов* |

***Дата изготовления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Цена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Регистрационный номер декларации о соответствии **ЕАЭС** **№ BY/112 11.01.ТР025 018 04815**

Дата регистрации декларации о соответствии **21.06.2019**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

 Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток, молоток, шуруповерт.

При эксплуатации мебели **запрещается**:

- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 75%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

 **Изделие упаковывается в 1 пакет**.

**Последовательность сборки**

 Разложите детали на ровной поверхности.

 В стенки боковые **2,3**,4 в нижнюю часть, вбейте опору мебельную. В стенки боковые **3,4**  по наколкам, шурупом 4\*16, прикрепите направляющие. Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа комфирмата соедините стенку боковую **2,4 и** щит задний **5**, соедините стенку боковую **3,4** и фальшпланку **6,** а также стенки горизонтальные **7.** На заднюю стенку тумбы прикрепите ДВП при помощи гвоздей.В стенки боковые **2,3,4** и щит задний **5 в** отверстия Ø8мм вбейте шканты. **Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА. Если шкант выступает более, чем на 10мм его, следует укоротить.**

 Произвести сборку ящика.

Согласно схеме сборки соедините стенки боковые **8, 9** со стенкой задней **10** при помощи стяжек. В фасад **11**, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика. Соедините корпус ящика малого с фасадом **11**. В отверстия Ø15мм, стенок боковых **8,9** , вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В паз фасада установить дно ящика **13**. К нижним кромкам стенок боковых **8,9** изадней стенке **10**  необходимо крепить при помощи гвоздей дно ящика **13**. К стенкам боковым **8,9** по наколкам прикрутите направляющие шурупами 4\*16.

 Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы, стяжки, если в этом есть необходимость.

 В крышку стола **1**, в несквозные отверстия Ø5мм, вкрутите винты эксцентрика.

 Установите крышку стола **1** на корпус. В отверстия Ø15мм, стенки боковой **2,3**,**4** вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. Установите ящики в корпус стола.

 Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки, если в этом есть необходимость.

***Схема сборки шуфляды***



***Схема сборки стола***



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование элемента** | **Габаритные размеры, мм** | **Кол-во, шт** | **№ пакета** |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** |
| 1 | Крышка | 1200 | 600 | 22 | 1 | ***1п*** |
| 2 | Стенка боковая правая | 728 | 580 | 22 | 1 | ***1п*** |
| 3 | Стенка боковая левая | 728 | 580 | 22 | 1 | ***1п*** |
| 4 | Стенка боковая средняя | 728 | 580 | 22 | 1 | ***1п*** |
| 5 | Щит задний | 708 | 300 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 6 | Фальшпланка | 406 | 50 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 7 | Стенка горизонтальная | 406 | 563 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 8 | Стенка боковая ящика левая | 400 | 120 | 16 | 3 | ***1п*** |
| 9 | Стенка боковая ящика правая | 400 | 120 | 16 | 3 | ***1п*** |
| 10 | Стенка задняя ящика | 348 | 120 | 16 | 3 | ***1п*** |
| 11 | Фасад ящика  | 404 | 173 | 16 | 3 | ***1п*** |
| 12 | Задняя стенка | 526 | 448 | 3 | 1 | ***1п*** |
| 13 | Дно ящика | 380 | 405 | 3 | 3 | ***1п*** |
|  | Комплект фурнитуры |
|  | Руководство по эксплуатации |