***Комплектность метизов, фурнитуры***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование | Кол-во | Внешний вид |
| 1 | Опора мебельная | 4 |  |
| 2 | Шкант | 14 |  |
| 3 | Стяжка эксцентриковая | 12 |  |
| 4 | Стяжка М7\*50 | 17 |  |
| 5 | Ключ комфирмат | 1 |  |
| 6 | Направляющая шариковая 350мм | 2 |  |
| 7 | Заглушка для конфирмата | 17 |  |
| 8 | Гвоздь | 28 |  |
| 9 | Шуруп 4х16 | 44 |  |

Дата упаковки изделия 01.12.2023

Гарантии изготовителя

Качество и комплектность изделия покупатель обязан проверять при покупке в магазине в разобранном и упакованном виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека.

 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи

магазином. Срок службы 10 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

**Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону**

Согласно Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.

# **ООО «Артем-Мебель»**

246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,

 Республика Беларусь

тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)

сайт: www.artеmmebel.by

# **Инструкция по сборке**

***и эксплуатации***



(Мебель бытовая предназначена для хранения)

***Тумба прикроватная СН-120.04***

***Размеры 500 х 400 х 570 мм***

|  |
| --- |
| ***ЗАПРЕЩАЕТСЯ!****Контакт с водой поверхностей изделия, а также**воздействие горячего пара и огня, расположение в* *непосредственной близости от нагревательных приборов* |

***Дата изготовления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Цена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Регистрационный номер декларации о соответствии **ЕАЭС** **№ BY/112 11.01.ТР025 018 05338 по 17.02.2025г.**

Дата регистрации декларации о соответствии **18.02.2020**

Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

 Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в данном руководстве. При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить его от груза. Перед перестановкой рекомендуется вытянуть выдвижные ящики. Удаление пыли необходимо производить слегка влажной салфеткой. Во избежание коробления и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.

 При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

 **Изделие упаковывается в 1 пакет**.

Основания для отказа в гарантийном обслуживании

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;

- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;

- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;

- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению.

Дефектами мебели не являются:

1. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями печати;
2. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;
3. Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;
4. Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;
5. Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;
6. Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при попадании влаги;
7. Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;
8. Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.

***Схема сборки тумбы прикроватной***



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование элемента** | **Габаритные размеры, мм** | **Кол-во, шт** | **№ пакета** |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** |
| 1 | Крышка | 502 | 400 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 2 | Стенка боковая правая | 518 | 364 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 3 | Стенка боковая левая | 518 | 364 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 4 | Дно | 502 | 400 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 5 | Задняя стенка | 500 | 518 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 6 | Стенка боковая ящика правая | 350 | 200 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 7 | Стенка боковая ящика левая | 350 | 200 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 8 | Стенка задняя ящика | 310 | 200 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 9 | Фасад ящика | 498 | 254 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 10 | Дно ящика | 339 | 355 | 3 | 2 | ***1п*** |
|  | Комплект фурнитуры |
|  | Руководство по эксплуатации |

**Последовательность сборки**

 Разложите детали на ровной поверхности.

 В дно **4**, в нижнюю часть по наметкам, прикрепите с помощью шурупа 4х16 опоры мебельные. В стенки боковые **2,3**  по наколкам, шурупом 4\*16, прикрутите шариковые направляющие. Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа комфирмата соедините стенку боковую **2,3,** щит задний **5** и дно **4**. В стенки боковые **2,3 и** щит задний **5 в** отверстия Ø8мм вбейте шканты. **Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА. Если шкант выступает более, чем на 10мм, его следует укоротить до 10мм.**

В крышку тумбы **1**, в несквозные отверстия Ø5мм, вкрутите винты эксцентрика.

 Установите крышку тумбы **1** на корпус. В отверстия Ø15мм, стенки боковой **2,3**, вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика.

 Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки, если в этом есть необходимость.

 Произвести сборку ящиков.

Согласно схеме сборки соедините стенки боковые **6,7**  со стенкой задней **8** при помощи стяжек. В стенки боковые **6,7** в отверстия Ø8мм вбейте шканты В фасад **9**, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика. Соедините корпус ящика с фасадом **9**. В отверстия Ø15мм стенок боковых **6,7** вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В паз фасада **9** установить дно ящика **10**. К нижним кромкам стенок боковых **6,7** изадней стенке **8**  необходимо крепить при помощи гвоздей дно ящика **10**. К стенкам боковым **6,7**  по наколкам прикрутите шариковые направляющие шурупами 4\*16. Установите ящики в корпус тумбы .

 Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы, стяжки, если в этом есть необходимость.